Жидкокристаллический графический дисплей с точечной матрицей разрешением 128x64, основанный на ЖК-драйвере KS0108.

Свойство: (значение по умолчанию)

- CS активный низкий: (нет)
   Установить для вывода CS активный низкий уровень.