Линейный аналоговый датчик тока.

IP+, IP_ - входной ток 
VIout    - выходное напряжение, пропорциональное току.
Gnd      - общий

Максимальный входной ток: +/- 5 А
Чувствительность: 400 mV/A

Напряжение на выходе:
 Iвх = -5 А, VIout = 0,5 В
 Iвх =  0 А, VIout = 2,5 В
 Iвх =  5 А, VIout = 4,5 В
